**TISKOVÁ ZPRÁVA**

**4 tipy, jak mít na Vánoce okna jako ze škatulky!**

Praha, 21. listopadu 2023 – **Týdny před Vánocemi jsou většinou poměrně hektické a plné povinností. Jednou z nich často bývá předvánoční úklid domácnosti včetně mytí oken. A právě s touto „příjemnou“ činností se pokusíme trochu poradit! Máme pro vás připraveny čtyři tipy na údržbu plastových oken v předvánočním čase. Protože i údržba oken má své zákonitosti a užitečné „fígle“, které se jistě budou hodit.**

**1. TIP – Žádné kartáče ani abrazivní čistidla**

Na základní údržbu okenních i dveřních profilů je ideální kombinace měkkého hadru a speciálního přípravku na čištění PVC oken. Jednoznačně se vyvarujte abrazivních čistidel a zdrsňujících houbiček, hadrů či kartáčů, které mohou vaše okna nenávratně poškrábat či poškodit. *„Pro základní čištění je ideální VEKAPRO DailyClean, což je univerzální čisticí prostředek pro čištění celého okna, tedy okenních skel, okenních profilů i těsnění,“*radí **Milan Klepsa, zástupce společnosti VEKA pro ČR a SR**. Tato německá rodinná firma patří mezi přední světové výrobce plastových okenních a dveřních profilů nejvyšší třídy A.

**2. TIP – Pozor na rozpouštědla a ředidla**

Pokud narazíte na odolnější nečistoty typu olej, saze či pyl, rozhodně nesázejte na „brutální sílu“ v podobě rozpouštědla nebo ředidla. *„Při jejich použití je riziko nezvratného poškození oken vážně vysoké. Na silně znečištěné bílé nebo barevně fóliované okenní profily raději aplikujte VEKAPRO XtraCare white či XtraCare colour. A po čištění jakýmkoliv prostředkem určitě okna nezapomeňte omýt vlažnou vodou,“* říká Milan Klepsa.

Pokud vlastníte okna s bílými rámy, můžete proces čištění završit nanesením přípravku VEKAPRO SuperFinish. Ten vytvoří na okenních profilech ochranný film, který zvyšuje odolnost profilu proti přilnutí dalších nečistot.

**3. TIP – Věnujte pozornost těsnění**

Plastová okna jsou osazena těsněním s dlouhou životností, které chrání před průvanem, vodou a dalšími vlivy počasí. Přestože těsnění bývá velmi odolné, je vhodné ho při čištění zkontrolovat. Při kontrole umyjte těsnění v drážkách vodou, která obsahuje jemný čisticí prostředek. Abyste se vyhnuli škodám způsobeným vlhkostí, raději rovněž zkontrolujte připojovací spáry mezi rámem a zdivem. *„Po čištění doporučuji na těsnění nanést přípravek VEKAPRO SealProtect, který udržuje těsnění odolné proti vlhkosti a zvyšuje jeho životnost,“* říká Milan Klepsa.

**4. TIP – Nezapomínejte na kování**

Na seřízení oken je ideální spíš jarní termín, ale při předvánoční údržbě nezaškodí promazat kování – například tukem či olejem bez kyseliny a pryskyřice – a dotáhnout upevňovací šrouby. Alternativou je i promazání multifunkčním olejem ve spreji VEKAPRO EasySpray, který snižuje tření a opotřebení i zamezuje korozi. *„Když se o svá okna budete dobře starat, vydrží vám velmi dlouho. Není výjimkou, že při pravidelné péči a servisu mají okna či dveře z plastových profilů třídy A životnost klidně i 50 let,“* prozrazuje Milan Klepsa.

Více o výše zmiňované řadě prostředků VEKAPRO (i kde je pořídit) se dočtete zde: [www.veka-okna.cz/vekapro/](http://www.veka-okna.cz/vekapro/).

###

**Pokud budete potřebovat doplňující informace, obracejte se na:**Igor Walter

Account Director

Phoenix Communication, a.s.

Tel.: 777 658 876

E-mail: igor@phoenixcom.cz

**O společnosti VEKA**

Německá společnost VEKA se od svého založení v roce 1969 vyvinula z malého regionálního podniku v předního světového výrobce profilových systémů pro plastová okna a dveře. Dnes tato (nadále rodinná) firma z Vestfálska působí na čtyřech kontinentech prostřednictvím 46 dceřiných společností nebo obchodních zastoupení, vyrábí 450 000 tun produktů za rok a zaměstnává 6 900 zaměstnanců. Roční obrat společnosti v roce 2022 přesáhl 44 miliard korun. Hlavní zásadou společnosti VEKA je vynikající kvalita produktů a zodpovědný přístup k životnímu prostředí prostřednictvím výběru surovin, dodržování výrobních postupů a rozsáhlých recyklačních aktivit.

Firma VEKA sází na nejvyšší kvalitu výrobků, kompletní servis, a především na seriózní a partnerské jednání se zákazníky a dodavateli. Jako jeden z předních světových výrobců plastových profilů vyrábí výhradně okenní profily nejvyšší kvality **třídy A** podle ČSN EN 12608, tzn. **tloušťka stěny u profilových systémů je 3,0 mm (tolerance ±0,2 mm)**. Více informací o společnosti VEKA v České republice najdete na [www.veka.cz](http://www.veka.cz/) a [www.veka-okna.cz](http://www.veka-okna.cz/).