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 TISKOVÁ ZPRÁVA

SCHLIEGER A.I. READY:
NOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA PREMIUM PRO S CHLADIVEM R290

V Praze 20. září 2023 – Společnost Schlieger představila na veletrhu FOR ARCH 2023 novou generaci tepelných čerpadel s moderním chladivem R290, vhodnou pro širokou škálu nasazení. Produktová řada SCHLIEGER PREMIUM PRO, která má vyšší účinnost, byla navržena v ČR s ohledem na plán společnosti propojit a řídit veškerá zařízení v rámci systému OZE pomocí umělé inteligence. Tepelná čerpadla SCHLIEGER X11 a X21 PREMIUM PRO jsou proto „A.I. ready“.

SCHLIEGER X11 PREMIUM PRO a X21 PREMIUM PRO jsou dodávána v provedení monoblok a dokážou efektivně pracovat až do teploty venkovního vzduchu –25 °C. Výstupní teplota vody u nových tepelných čerpadel dosahuje až 75 °C. Jejich topný výkon je 5,4–14,95 kW u modelu X11 PREMIUM PRO a 8–22 kW u X21 PREMIUM PRO. Jako pracovní látku využívají moderní ekologické chladivo R290, které patří mezi chladiva s nejnižším dopadem na globální oteplování (GWP), a nabízejí díky němu energetickou efektivitu A+++. Modely nové generace PRO rovněž fungují při velmi nízké hladině hluku, u modelu X11 je to 42 dB(A) a u výkonnějšího modelu X21 dosahuje jednotka 46 dB(A).

Efektivní využití tepla usnadňuje SCHLIEGER EasyBox, řešení „9 in 1“ s Plug&Play techologií pro rychlé zapojení. Jeho funkce Multizone Control umožňuje například využití autonomního okruhu pro podlahové vytápění s teplotou 36 °C a okruhu pro radiátory s teplotou až 75 °C. Jako záložní zdroj po překročení bodu bivalence využívá Easybox vestavný elektrokotel. Díky managementu topného výkonu, který dokážou čerpadla udržovat stabilně i při nízké venkovní teplotě, se nová generace PREMIUM PRO svojí efektivitou vyrovná řadě čerpadel s vyšším výkonem.  Zabudované mechanismy kontrolující tlak vody v otopném systému navíc umožňují automaticky doplnit vodu nebo vypnout čerpadlo v případě poklesu tlaku či poruchy. Na vyšší úroveň se tak posouvá i bezpečnost fungování tepelných čerpadel. 

Připojení termostatu k Wi-Fi a tepelného čerpadla pomocí 4G sítě nabízí možnost ovládání na dálku přes mobilní aplikaci a u nových modelů je samozřejmostí. Umožňuje především nastavení teploty, přepínání režimů nebo nastavení časovače. K dispozici jsou i statistiky spotřeby a hlášení poruch. Cloudová platforma rovněž nabízí centrální správu tepelných čerpadel přes webové rozhraní se vzdáleným monitoringem a on-line servisními zásahy. Celý technologický ekosystém je připraven na následné zapojení do řízení a monitoringu s využitím A.I. (umělé inteligence). 

SCHLIEGER X11 a X21 PREMIUM PRO nabídne společnost koncovým uživatelům, velkoobchodům a společnostem, které chtějí svým zákazníkům nabídnout vysoký komfort a špičkovou kvalitu za rozumnou cenu.

###

Pokud budete potřebovat doplňující informace, obracejte se na:
Eva Kašparová
Senior Consultant
Phoenix Communication, a.s.
Tel.: 608 678 581
E-mail: eva@phoenixcom.cz



O společnosti SCHLIEGER

Česká společnost SCHLIEGER působí v ČR i zahraničí již 13 let. Specializuje se výhradně na obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a solární ohřev vody. Na kontě má téměř 15 000 dokončených instalací, fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla sama vyvíjí, zatímco výroba probíhá v zahraničí. Pracovníci společnosti mají dlouholeté zkušenosti s poradenstvím, navrhováním i samotnou realizací těchto systémů. Ty šetří peníze již tisícům zákazníků po celé ČR i v dalších státech Evropy. Více informací naleznete na www.SCHLIEGER.cz.
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